lab 1:

Do sygnału dodaj szum AWGN o mocy 10, 20 i 40 dB -> Do sygnału dodaj szum AWGN **tak aby SNR sygnału wynikowego miał wartość**: 10, 20 i 40 dB